**Виды паллет**

**1. Сертифицированный европаллет (EUR-паллет)**

Размер 800х1200х145мм. Обязательно наличие фирменного клейма EUR в овале, выжженного на правых несущих ножках паллета. На остальных ножках также нанесена маркировка, указывающая производителя (PKP, FS, DB и т. п.) и цифровая информация (серия, год выпуска). Верхняя часть европаллета состоит из пяти досок, чередующихся по порядку: широкая (145мм), узкая (100мм),  
широкая, узкая, широкая. Нижняя часть состоит из трех досок (узкая, широкая, узкая) со снятыми фасками. Обязательно наличие фасок на углах европаллета.

**2. Сертифицированный финпаллет (FIN-паллет, финский паллет)**

Размер 1000х1200х145мм. Обязательно наличие фирменного клейма FIN в прямоугольнике, выжженного на правых несущих ножках паллета. На центральных ножках также нанесена цифровая информация, указывающая код производителя и дату выпуска. Верхняя часть финпаллета состоит из семи досок, чередующихся по порядку: широкая (120мм), две узких (100мм), широкая, две узких, широкая. Нижняя часть состоит из трех досок (узкая, широкая, узкая) со снятыми фасками. Обязательно наличие фасок на углах финпаллета.

**3. Грузовой неодноразовый паллет 800х1200мм**

Размер 800х1200х145мм, толщина доски 20-22мм. Фирменное клеймо отсутствует, конструкция идентична конструкции европаллета.

**4. Грузовой неодноразовый паллет 1000х1200мм**

Размер 1000х1200х145мм, толщина доски 20-22мм. Фирменное клеймо отсутствует, конструкция идентична конструкции финпаллета.

**5. Евробокс (EUR-бокс)**

Металлическая клеть с металлическим основанием в виде европаллета, размер 800х1200х800мм. Имеет табличку с выдавленным клеймом EUR в овале. Если Вы отправляете производимые товары за рубеж или используете производственные линии с жесткими требованиями к используемым паллетам, то, вполне вероятно, Вам понадобятся сертифицированные европейские или финские паллеты. Они изготовлены в соответствии с принятыми в странах Европы ГОСТами, о чем свидетельствует наличие клейма на каждом паллете. По состоянию эти паллеты делятся на три сорта:

*1. Высший сорт*  
- практически новые, белые, крепкие паллеты;  
- без сколов и трещин;  
- были использованы не более трех раз.  
*2. Первый сорт*  
- белые, крепкие паллеты;  
- без сколов и трещин;  
- не были подвергнуты ремонту.  
*3. Второй сорт*  
- допускаются небольшие загрязнения, и потемнение древесины от времени;  
- допускаются небольшие трещины и сколы (но не более 3см в ширину и 30см в длину);  
- часть из них может быть после ремонта.

**ДЛЯ РАБОТЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ**

 Для работы на внутреннем рынке обычно подходят любые паллеты – выбор определенного типа и сорта зависит целиком от производителя. Кроме сертифицированных евро- и финпаллетов существуют грузовые неодноразовые паллеты следующих сортов:

***1. Не сертифицированный европаллет 800х1200х145мм***  
- по размерам и конструкции абсолютно идентичны сертифицированным европаллетам, включая все допуски и фаски;  
- использованы винтовые гвозди;  
- толщина доски 22мм;  
- от сертифицированного европаллета отличается отсутствием фирменного клейма.  
***2. Паллет 800х1200х145мм, первый сорт***  
- по конструкции выполнены аналогично европаллетам, но могут варьироваться размеры досок и брусков;  
- использованы винтовые гвозди;  
- толщина доски 20-25мм;  
- сняты фаски на углах паллета;  
- расстояние между досками настила не более 50 мм;  
- не имеет значительных загрязнений и потемнений древесины от времени.  
***3. Паллет 800х1200х145мм, второй сорт***  
- по конструкции выполнены аналогично европаллетам;  
- могут быть использованы как винтовые, так и строительные гвозди;  
- толщина доски 20-25мм;  
- отсутствуют фаски на углах паллета;  
- расстояние между досками настила не более 50 мм;  
- допускаются небольшие загрязнения, и потемнение древесины от времени.  
***4. Паллет 800х1200х145мм, третий сорт***  
- выдержаны основные размеры паллета 800х1200 мм, остальные размеры могут варьироваться, и не имеют единого стандарта;  
- толщина доски 15-25мм;  
- отсутствуют фаски на углах паллета;  
- использованы строительные гвозди;  
- допускаются загрязнения и потемнение древесины от времени.  
***5. Паллет 1000х1200х145мм***  
- по размерам и конструкции выполнены аналогично сертифицированным финпаллетам;  
- могут отсутствовать фаски;  
- могут быть использованы обычные гвозди вместо винтовых;  
- толщина доски 15-25мм.  
***6. Специальные виды паллетов***  
- пластиковые стандарта EUR;  
- деревянные стандарта СР;  
- Triplett;  
- металлические EUR-боксы.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЛЕТ**

Паллеты широко используются во многих странах. При использовании паллет рекомендуем обратить внимание на следующее:  
Существует два основных типа паллет: "европаллета" и стандартная паллета.

**Размер "европаллеты": 800mm x 1,200mm**

***Размер стандартной паллеты:*** 1,000mm x 1,200mm.  
В *20-футовый* контейнер может быть загружено 11 "европаллет" или 9-10 стандартных паллет в один ярус.  
В *40-футовый* контейнер может быть загружено 23 - 24 "европаллет" или 20-21 стандартных паллет в один ярус.  
Деревянные паллеты должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес трех ярусов. Картонные коробки не должны выступать за края паллеты.