Габариты морских контейнеров

**Стандартный контейнер, Стандартный сухой контейнер, Dry Container**

**Стандартный контейнер** - самый распространенный тип контейнеров. Применяется для перевозки большого ассортимента грузов, пригодных по габаритам для затаривания в контейнер и не требующих соблюдения особых условий перевозки.

Стандартный контейнер представляет собой прямоугольный ящик стандартных габаритов из рифленого металла с дверями в одном торце. Внутри как правило настилается деревянный пол.

Распространенные обозначения:

**Стандартный 20-футовый контейнер: 20 Dry Freight Container, 20 foot, 20 dv, 20 dc**

**Стандартный 40-футовый контейнер: 40 Dry Freight Container, 40 foot, 40 dv, 40 dc**

**Высокий 40-футовый контейнер: 40 Dry High Cube Container, 40 High Cube, 40 HC**

**Контейнер повышенной вместимости 45-футовый: 45 Dry High Cube Container, 45 High Cube, 45 HC**

**3-тонный контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 31,93\*1,22\*2,131,22\*2,095,16 |

**5-тонный контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 52,51\*1,95\*2,121,95\*2,1010,4 |

**20-тонный контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 205,86\*2,33\*2,192,28\*2,1330,6 |

**24-тонный контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 245,86\*2,33\*2,352,28\*2,2632,7 |

**20-футовый стандартный контейнер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннМасса тары контейнера, тоннМаксимальная загрузка контейнера, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 242,0821,925,93\*2,33\*2,382,33\*2,2933,9 | 52910 lbs4585 lbs48325 lbs19’5.75"\*7’8\*"7’9.75"7’8"\*7’6.25"1197.25 cu. ft. |

**40-футовый стандартный контейнер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннМасса тары контейнера, тоннМаксимальная загрузка контейнера, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 30,483,926,5812,02\*2,35\*2,392,34\*2,2867,7 | 67200 lbs8600 lbs58600 lbs39’5.25"\*7’5,6\*"7’10,25"7’8,25"\*7’5.75"2392 cu. ft. |

**40-футовый High Cube контейнер увеличенной вместимости**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннМасса тары контейнера, тоннМаксимальная загрузка контейнера, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 30,484,1526,3312,02\*2,35\*2,72,34\*2,5876,4 | 67200 lbs9150 lbs58050 lbs39’3.25"\*7’8,5\*"8’10,25"7’5,75"\*8’5.75"2697 cu. ft. |

**20-футовый рефрижераторный контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннМасса тары контейнера, тоннМаксимальная загрузка контейнера, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 273,0523,955,45\*2,26\*2,272,23\*2,2628 |

**40-футовый рефрижераторный контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннМасса тары контейнера, тоннМаксимальная загрузка контейнера, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 30,484,3726,1111,55\*2,28\*2,282,28\*2,2460,2 |

**20-футовый Open Top контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннМасса тары контейнера, тоннМаксимальная загрузка контейнера, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 242.4421.565.90\*2.24\*2.352.33\*2.2432 |

**40-футовый Open Top контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннМасса тары контейнера, тоннМаксимальная загрузка контейнера, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 364.4331.5712.02\*2.35\*2.332.33\*2.2366.7 |

**20-футовый Flat Racks контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннМасса тары контейнера, тоннМаксимальная загрузка контейнера, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 30.482.9527.535.72\*2.24\*0.4227.9 |

**40-футовый Flat Racks контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тоннМасса тары контейнера, тоннМаксимальная загрузка контейнера, тоннРазмеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота)Объем контейнера внутренний, м3. | 455.5339.4712.03\*2.24\*0.5754.8 |