Габариты морских контейнеров

**Стандартный контейнер, Стандартный сухой контейнер, Dry Container**

**Стандартный контейнер** - самый распространенный тип контейнеров. Применяется для перевозки большого ассортимента грузов, пригодных по габаритам для затаривания в контейнер и не требующих соблюдения особых условий перевозки.

Стандартный контейнер представляет собой прямоугольный ящик стандартных габаритов из рифленого металла с дверями в одном торце. Внутри как правило настилается деревянный пол.

Распространенные обозначения:

**Стандартный 20-футовый контейнер: 20 Dry Freight Container, 20 foot, 20 dv, 20 dc**

**Стандартный 40-футовый контейнер: 40 Dry Freight Container, 40 foot, 40 dv, 40 dc**

**Высокий 40-футовый контейнер: 40 Dry High Cube Container, 40 High Cube, 40 HC**

**Контейнер повышенной вместимости 45-футовый: 45 Dry High Cube Container, 45 High Cube, 45 HC**

**3-тонный контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 3 1,93\*1,22\*2,13 1,22\*2,09 5,16 |

**5-тонный контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 5 2,51\*1,95\*2,12 1,95\*2,10 10,4 |

**20-тонный контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 20 5,86\*2,33\*2,19 2,28\*2,13 30,6 |

**24-тонный контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 24 5,86\*2,33\*2,35 2,28\*2,26 32,7 |

**20-футовый стандартный контейнер**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 24 2,08 21,92 5,93\*2,33\*2,38 2,33\*2,29 33,9 | 52910 lbs 4585 lbs 48325 lbs 19’5.75"\*7’8\*"7’9.75" 7’8"\*7’6.25" 1197.25 cu. ft. |

**40-футовый стандартный контейнер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 30,48 3,9 26,58 12,02\*2,35\*2,39 2,34\*2,28 67,7 | 67200 lbs 8600 lbs 58600 lbs 39’5.25"\*7’5,6\*"7’10,25" 7’8,25"\*7’5.75" 2392 cu. ft. |

**40-футовый High Cube контейнер увеличенной вместимости**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 30,48 4,15 26,33 12,02\*2,35\*2,7 2,34\*2,58 76,4 | 67200 lbs 9150 lbs 58050 lbs 39’3.25"\*7’8,5\*"8’10,25" 7’5,75"\*8’5.75" 2697 cu. ft. |

**20-футовый рефрижераторный контейнер**


|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 27 3,05 23,95 5,45\*2,26\*2,27 2,23\*2,26 28 |

**40-футовый рефрижераторный контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 30,48 4,37 26,11 11,55\*2,28\*2,28 2,28\*2,24 60,2 |

**20-футовый Open Top контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 24 2.44 21.56 5.90\*2.24\*2.35 2.33\*2.24 32 |

**40-футовый Open Top контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Размеры дверного проема, м (Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 36 4.43 31.57 12.02\*2.35\*2.33 2.33\*2.23 66.7 |

**20-футовый Flat Racks контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 30.48 2.95 27.53 5.72\*2.24\*0.42 27.9 |

**40-футовый Flat Racks контейнер**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн Масса тары контейнера, тонн Максимальная загрузка контейнера, тонн Размеры контейнера внутренние, м (Длина\*Ширина\*Высота) Объем контейнера внутренний, м3. | 45 5.53 39.47 12.03\*2.24\*0.57 54.8 |