**Выбирайте машину!**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Автомашина** | **разновидность** | **грузоподъемность** | **объем** | **Вместимость, паллеты** | **Примечание** |
| **ГАЗЕЛЬ** | ***Тент 3 метра***,  L3m x W1,7m x H1,7m | 1,5 тонн | 9 куб.м. | 4 |  |
|  | ***Евротент 3 метра,***  L3m x W2m x H1,8m | 1,5 тонн | 12 куб.м. | 4 |  |
|  | ***Фургон высокий 3 метра,***  L3m x W2m x H2,2m | 1,5 тонн | 12 куб.м. | 4 |  |
|  | ***Бортовая, открытая, 3 м***  L3m x W2m x H2m | 1,5 тонн |  | 4 | Идеально подходит для верхней и боковой загрузки! |
|  | ***Тент 4 метра***,  L3m x W2m | 1,5 тонн | 12 куб.м. | 4 | Верхняя загрузка |
|  | ***Фургон 4 метра***,  L4m x W1,7m x H1,7m | 1,5 тонн | 14,5 куб.м. | 6 |  |
|  | ***Евротент 4 метра***,  L4m x W2m x H1,8m | 1,5 тонн | 16 куб.м. | 6 |  |
|  | ***Фургон высокий 4 метра,***  L4m x W2m x H2,2m | 1,5 тонн | 16 куб.м. | 6 |  |
|  | ***Бортовая открытая 4 метра,*** L4m x W2m x H2m | 1,5 тонн |  | 6 | Идеально подходит для верхней и боковой загрузки |
|  | ***Газель-фермер тент 5 посадочных мест, 3 метра,***  L3m x W2m x H1,8m | 1,5 тонн | 11 куб.м. | 4 |  |
| **ГРУЗОВИК 3 тонны** | ***Грузовик-фургон (или тент) 4 метра***  L4m x W1,8m x H1,8m | 3 тонны | 13 куб.м. | 6 |  |
|  | ***Грузовик бортовой 4 метра***  L4m x W1,8m | 3 тонны |  | 6 | Идеально подходит для верхней и боковой загрузки |
| **ГРУЗОВИК 5 тонн** | ***Грузовик-фургн (тент), 5 м***  L5m x W2m x H2,1m | 5 тонн | 21 куб. м. | 8 |  |
|  | ***Грузовик бортовой, 5 м***  L5m x W2m | 5 тонн |  | 8 | Идеально подходит для верхней и боковой загрузки |
| **ГРУЗОВИК 10 тонн** | ***Грузовик-фургон (тент), 6 м***  L6m x W2,4m x H2,2m | 10 тонн | 34 куб.м. | 15 |  |
|  | ***Грузовик бортовой , 6 м***  L6m x W2,4m | 10 тонн |  | 15 | Идеально подходит для верхней и боковой загрузки |
| **ГРУЗОВИК 20 тонн** | ***Евро-фургон (тент) 13,6 м***  L13,6m x W2,45m x H2,5m | 20 тонн | 86 куб.м. | 33 |  |
|  | ***Шаланда 13,6 метров***  L13,6m x W2,45m | 20 тонн |  | 33 | Идеально подходит для верхней и боковой загрузки |